NAME:Shraddha Trimbak Yadav

ROLL NO:516

CODE:

void setup()

{

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(9, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(9, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}

